Ütés- és hőmérséklet ingadozás álló burkolat.
Működési hőmérséklet -35°C - +50°C (-31°F to + 122°F) között. 
Gumitömítővel kiöntött burkolat. 
UV védett lencsék.
Dual optikás szűrő rendszer. 
Fémpajzs az EMI és RFI jelek maximális kivédésére.
Többszintű érzékenység állítás. 
Két működési mód (címezhető a Digiplex központok számára vagy hagyományos relés mód)
