IXW-PBX interfész adapter
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Az IXW-PBX egy Grandstream IP-PBX interfész
adapter, amely integrálható lesz az IX sorozatú állomásokkal, lehetővé téve
külső vonalas híváshoz. Ez az adapter hasznosnak bizonyul
olyan alkalmazásokhoz, amelyeknek IX állomásra van szükségük egy
külső telefonszám, de teljes IP-PBX rendszer nem
elérhető vagy szükséges.

JELLEMZŐK
IXW-PBX műszaki adatlap
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IXW-PBX
IP-PBX interfész az IX sorozathoz
• Legfeljebb 500 regisztrált SIP-eszközt támogat, és legfeljebb
50 egyidejű hívás
• Két Gigabites hálózati port integrált PoE+-szal
• Beépített hívásrögzítő szerver; keresztül elért felvételek
webes felület
• Beépített hívásrészletek a telefonhasználat nyomon követéséhez
• Támogat minden SIP videó végpontot
• Támogatja a hangpostát
• Támogatja a hívássort a hívásmennyiség kezeléséhez
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